--------------------------------------Redes----------------------------------------

Zona7Switch3: 1200: 156.18.0.0/21 142.72.0.0/21 89.254.0.0/21

Zona6Switch5: 900: 156.18.8.0/22 142.72.8.0/22 89.254.8.0/22

Zona6Switch4: 630: 156.18.12.0/22 142.72.12.0/22 89.254.12.0/22

Zona5Switch6: 590: 156.18.16.0/22 142.72.16.0/22 89.254.16.0/22

Zona3Switch8: 200: 156.18.20.0/24 142.72.20.0/24 89.254.20.0/24

Zona3Switch7: 170: 156.18.21.0/24 142.72.21.0/24 89.254.21.0/24

Zona2Switch1: 130: 156.18.22.0/24 142.72.22.0/24 89.254.22.0/24

Zona2Switch9: 94: 156.18.23.0/25 142.72.23.0/25 89.254.23.0/25

Zona1Switch2: 56: 156.18.23.128/26 142.72.23.128/26 89.254.23.128/26

----------------------------------------Routers---------------------------------------

RouterZona1-Zona2: 2: 156.18.23.192/30 142.72.23.192/30 89.254.23.192/30

RouterZona1-Zona7: 2: 156.18.23.196/30 142.72.23.196/30 89.254.23.196/30

RouterZona2-Zona4: 2: 156.18.23.200/30 142.72.23.200/30 89.254.23.200/30

RouterZona2-Zona3: 2: 156.18.23.204/30 142.72.23.204/30 89.254.23.204/30

RouterZona3-Zona5: 2: 156.18.23.208/30 142.72.23.208/30 89.254.23.208/30

RouterZona4-Zona5: 2: 156.18.23.212/30 142.72.23.212/30 89.254.23.212/30

RouterZona4-Zona6: 2: 156.18.23.216/30 142.72.23.216/30 89.254.23.216/30

RouterZona6-Zona7: 2: 156.18.23.220/30 142.72.23.220/30 89.254.23.220/30

interface g0/0

description Conexion a la LAN. Switch 7

ip address 156.18.21.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface g0/1

description Conexion a la LAN. Switch 8

ip address 156.18.20.1 255.255.255.0

no shutd

FINAL

-----------------------------------------Redes----------------------------------------

Zona7Switch3: 1200: 156.18.8.0/21 142.72.8.0/21 89.254.8.0/21

Zona6Switch5: 900: 156.18.4.0/22 142.72.4.0/22 89.254.4.0/22

Zona6Switch4: 630: 156.18.16.0/22 142.72.16.0/22 89.254.16.0/22

Zona5Switch6: 590: 156.18.20.0/22 142.72.20.0/22 89.254.20.0/22

Zona3Switch8: 200: 156.18.2.0/24 142.72.2.0/24 89.254.2.0/24

Zona3Switch7: 170: 156.18.24.0/24 142.72.24.0/24 89.254.24.0/24

Zona2Switch1: 130: 156.18.26.0/24 142.72.26.0/24 89.254.26.0/24

Zona2Switch9: 94: 156.18.1.0/25 142.72.1.0/25 89.254.1.0/25

Zona1Switch2: 56: 156.18.1.128/26 142.72.1.128/26 89.254.1.128/26

----------------------------------------Routers---------------------------------------

RouterZona1-Zona2: 2: 156.18.0.4/30 142.72.0.4/30 89.254.0.4/30

RouterZona1-Zona7: 2: 156.18.0.8/30 142.72.0.8/30 89.254.0.8/30

RouterZona2-Zona4: 2: 156.18.0.12/30 142.72.0.12/30 89.254.0.12/30

RouterZona2-Zona3: 2: 156.18.0.16/30 142.72.0.16/30 89.254.0.16/30

RouterZona3-Zona5: 2: 156.18.0.20/30 142.72.0.20/30 89.254.0.20/30

RouterZona4-Zona5: 2: 156.18.0.24/30 142.72.0.24/30 89.254.0.24/30

RouterZona4-Zona6: 2: 156.18.0.28/30 142.72.0.28/30 89.254.0.28/30

RouterZona6-Zona7: 2: 156.18.0.32/30 142.72.0.32/30 89.254.0.32/30